T/ZZB 2344-2021《弹性固定式交通分隔栏》
“浙江制造”标准修订说明
一、修订背景
   T/ZZB 2344-2021《弹性固定式交通分隔栏》“浙江制造”标准的“规范性引用文件”中部分标准已更新，需对标准进行全面修订，使其持续满足合规性、必要性、先进性、经济性与可操作性等“五性”要求。
二、修订说明
1.工作组组建情况
标准起草单位：浙江省三门县东海橡胶厂，浙江数智交院科技股份有限公司，浙江橙塑科技有限公司，浙江鼎海科技股份有限公司，杭州中安数联科技有限公司，三门县产品质量检验所，三门县橡塑行业协会，安吉县质量技术监督检测中心
标准主要起草人：吴海舰、刘拥辉、张苗、丁旭东、顾莉、黎贤滔、张涛、林洁、卢晶、鲁峰、朱巍峰。
2.修订情况
	属性
	要素
	梳理情况
	讨论情况

	协调
	是否符合法律、法规、规章和产业政策
	符合
	   ICS 93.080.30，未查到2021年之后的强制性标准。标准仍符合法律、法规、规章和产业政策。
[bookmark: OLE_LINK1]规范性引用文件“GB/T 531.2—2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分:便携式橡胶国际硬度计法、GB/T 1040.1—2018 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则、GB/T 22040—2008 道路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法” 这3项标准均更新，修改为“GB/T 39693.5 硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 第5部分：用便携式橡胶国际硬度计法测定压入硬度、GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则和GB/T 22040—2025 公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法”。另外，新增“GB/T 1040.2塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件、GB/T 1040.3塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件”2项标准，同时，修正GB/T 4472 化工产品密度、相对密度的测定，去掉年代号。工作组研读了质量协会专家复审提出的意见，认真研究了更新的标准文本，修改对应的条款。具体详见标准复审稿征求意见稿红色字体部分。

	
	国家强制和推荐执行的标准（包括强制性国家标准和推荐性国家、行业、地方标准）最新版本
	符合
	

	
	复审时国家强制和推荐执行的标准是否存在修订、废止、新增等变动情况
	是
	

	
	国家强制和推荐执行的标准如有变动，本标准是否符合最新要求
	是
	

	有效
	引用文件修订、废止、新增等变动情况
	有
	

	
	引用文件如有变动，是否存在影响本标准的情形
	有
	

	先进
	设计研发、原材料、工艺装备、检验检测等基本要求及质量承诺先进性情况
	有变化
	标准“GB/T 531.2—2009硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分:便携式橡胶国际硬度计法”的更新，导致原浙江制造标准中表1 硬度的测试方法发生了变化。拉伸强度和扯断伸长率的测试方法删除年代号。
本次“浙江制造”标准涉及的技术要求主要参考JT／T 1033-2016 《交通分隔栏》和GB/T 22040—2008 道路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法，上述两项标准均已更新，且修改内容较多。经比对，本标准关键项目覆盖和指标水平情况仍具备先进性。

	
	关键项目指标比对对象（国际、国内标准及实物、客户要求等）
	无变化
	

	
	是否存在比对对象修订、废止、新增等变动情况
	无
	

	
	[bookmark: OLE_LINK18]本标准关键项目覆盖和指标水平情况是否仍具备先进性
	具备
	

	其他情况
	/


3.修订内容
本次“浙江制造”标准修订的内容主要有：
	序号
	属性
	修改原因
	章条号
	原文
	改为
	主要技术变化

	1
	有效
	标准更新
	标准名称英语
	Flexible and fixed traffic divider
	Flexible and fixed traffic separate railing
	不涉及

	2
	有效
	标准更新
	第2章
	GB/T 531.2—2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第2部分:便携式橡胶国际硬度计法、GB/T 1040.1—2018 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则、GB/T 22040—2008 道路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法
	GB/T 39693.5 硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 第5部分：用便携式橡胶国际硬度计法测定压入硬度、GB/T 1040.1塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则和GB/T 22040—2025 公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法
	不涉及

	3
	有效
	标准更新
	3.1
	以高分子材料为主要原材料，具有回弹能力，固定于路面用于维护通行秩序、分隔交通的隔离栏杆。
	以高分子材料为主要原材料，设置在公路上用于分隔机动车、非机动车和行人，具有回弹能力，固定于路面的分隔设施。
	无

	4
	有效
	标准更新
	4.1
	弹性固定式交通分隔栏由立柱、栏片、底座、柱帽及连接件等组成。立柱和栏片用螺母、螺栓等连接件连接，立柱经底座固定于地面或和砌体的金属预埋件连接。
	交通分隔栏由底座、立柱、柱帽、栏片等组成，栏片由竖杆、连接片（件）、横杆等构件组成。立柱和栏片用螺母、螺栓等连接件连接，立柱经底座固定于地面或和砌体的金属预埋件连接。
	无

	5
	有效
	标准更新
	4.2
	按产品用途划分：
a)设置于道路中央，分隔对向交通的分隔栏,代号为ZY；
b)设置于道路机动车道与非机动车道之间，用于分隔机动车和非机动车交通的分隔栏,代号为       JF；
c）设置于道路主路和辅路之间，用于分隔主路交通和辅路交通的分隔栏,代号为ZF；
d)用于分隔行人和机动车、行人和非机动车交通的分隔栏,代号为RC；
e)用于禁止通行区域的分隔栏，代号为JZ。
	按产品用途划分
——机动车分隔栏，代号为JD；
——机非分隔栏，代号为JF；
——行人分隔栏，代号为XR。
	无

	6
	有效
	标准更新
	表1 检测方法
	GB/T 531.2—2009
GB/T 4472—2011
[bookmark: OLE_LINK17]GB/T 1040.1-2018
GB/T 1040.1-2018
	GB/T 39693.5
GB/T 4472
GB/T 1040.1
GB/T 1040.1
	无

	7
	有效
	标准更新
	6.1.1
	交通分隔栏表面应平整光洁、颜色均匀一致，无明显的划痕、变形及其他缺陷。
	交通分隔栏表面应平整、色泽均匀，不应有起皱、裂纹、颗粒、流胶、树脂剥落、增强材料裸露和表面发黏，无明显的划痕、变形及其他缺陷。
	无

	8
	有效
	标准更新
	6.2
	结构尺寸及精度要求
	结构尺寸及允许偏差要求
	无

	9
	有效
	标准更新
	6.3
	经耐温度交变性能测试后，产品外观应无明显变化；力学性能保留率应大于 80%。
	[bookmark: OLE_LINK4]经耐温度交变性能测试后，外观应无明显粉化、斑点、起泡、裂纹等缺陷，性能保留率应不小于80%。
	无

	10
	有效
	标准更新
	6.4
	经耐高温湿热性能测试后，产品外观应无明显变化；力学性能保留率应大于 80%。
	经耐高温湿热性能测试后，外观应无明显粉化、斑点、起泡、裂纹等缺陷，性能保留率应不小于80%。
	无

	11
	有效
	标准更新
	6.5耐热氧老化性能
	经耐热氧化性能测试后，产品外观应无明显变化；力学性能保留率应大于80%。
	删除
	删除了“耐热氧老化性能”技术要求

	12
	有效
	标准更新
	6.6耐循环盐雾腐蚀性能
	经耐循环盐雾腐蚀性能 90 个周期，即 720h 试验后，产品内金属构件应无明显锈蚀，产品外观应无明显变化。
	[bookmark: OLE_LINK35]经耐循环盐雾腐蚀性能 90 个周期，即 720h 试验后，产品内金属构件应无明显锈蚀，产品外观应无明显粉化、斑点、起泡、裂纹、软化、剥落、锈点等缺陷。
	更改了经耐循环盐雾腐蚀性能试验后的外观要求。

	13
	有效
	标准更新
	[bookmark: OLE_LINK36]6.7耐二氧化硫腐蚀性能
	经耐二氧化硫腐蚀性能测试后，产品外观应无明显变化，力学性能保留率应大于 80%。
	删除
	删除了“耐二氧化硫腐蚀性能”技术要求

	14
	有效
	标准更新
	6.8
耐风沙吹蚀性能
	经耐风沙吹蚀性能测试后，应无明显磨损现象，试样的光学性能保留率应大于 80%。
	经耐风沙吹蚀性能测试后，应无明显磨损现象。
	更改了经耐循环盐雾腐蚀性能试验后的要求。

	15
	有效
	标准更新
	6.9 耐紫外光暴晒性能
	耐紫外光暴晒性能
经 2 500 h荧光紫外灯人工加速老化试验后，产品外观应无明显变化,材料的机械力学性能保留率应大于 80%。
	[bookmark: OLE_LINK39]耐荧光紫外灯人工加速老化性能
经 2 500 h荧光紫外灯人工加速老化试验后，外观应无明显的粉化、斑点、起泡、裂纹、软化、剥落、锈点等缺陷，性能保留率应不小于80%。
	“耐紫外光暴晒性能”修改为“耐荧光紫外灯人工加速老化性能
”同时修改了外观和性能要求。

	16
	有效
	标准更新
	6.10耐氙弧灯人工加速老化性能
	[bookmark: OLE_LINK41]经过人工加速老化试验后，产品外观应无明显变化，材料的机械力学性能保留率应大于 80%。
	经过耐氙弧灯人工加速老化试验后，产品外观应无明显的粉化、斑点、起泡、裂纹、软化、剥落、锈点等缺陷，性能保留率应不小于80%。
	更改了经过人工加速老化试验后，产品的外观要求。

	17
	有效
	标准更新
	7.1.2 状态调节
	7.1.2.1进行试验前,应按 GB/T 2918的规定进行不少于24h的状态调节,温度宜选用(23±2)°C、相对湿度宜选用(50士5)%。
7.1.2.2 耐高温湿热试验前，将试样置于温度(23±2)°C、相对湿度(50±10)%的环境中进行不少于86h的状态调节。
	进行试验前，应按照 GB/T 2918 规定将试样置于温度（23±2）℃、相对湿度（50±5）%和气压86 kPa ～106 kPa的环境中进行至少 88 h的状态调节。
	[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK13]更改了状态调节，与GB/T 22040-2025一致。

	[bookmark: _Hlk223015177]18
	有效
	标准更新
	7.3 外观
	外观质量在光线良好的条件下进行目测。
	试验后，在正常光线下，直接目测观察。
	与GB/T 22040-2025中7.1.3一致。

	19
	有效
	标准更新
	7.5耐温度交变性能
	按GB/T 22040—2008 中6.3 的规定进行测试。
	按GB/T 22040—2025 中6.2 的规定进行测试。
	与GB/T 22040-2025一致。

	20
	有效
	标准更新
	7.6耐高温湿热性能
	按GB/T 22040—2008 中6.4 的规定进行测试。
	按GB/T 22040—2025 中6.3 的规定进行测试。
	与GB/T 22040-2025一致。

	21
	有效
	标准更新
	7.7 耐循环盐雾腐蚀性能
	按GB/T 22040—2008 中6.5 的规定进行测试。
	按GB/T 22040—2025 中6.4 的规定进行测试。
	与GB/T 22040-2025一致。

	22
	有效
	标准更新
	7.8耐风沙吹蚀性能
	按GB/T 22040—2008 中6.6 的规定进行测试。
	按GB/T 22040—2025中6.5 的规定进行测试。
	与GB/T 22040-2025一致。

	23
	有效
	标准更新
	7.9 
	耐紫外光暴晒性能
按GB/T 22040—2008 中6.7 的规定进行测试。
	耐荧光紫外灯人工加速老化性能
按GB/T 22040—2025 中6.6 的规定进行测试。
	与GB/T 22040-2025一致。

	[bookmark: _Hlk223077633]24
	有效
	[bookmark: OLE_LINK8]标准更新
	7.10耐氙弧灯人工加速老化性能
	按GB/T 22040—2008 中6.10 的规定进行测试。
	按GB/T 22040—2025中6.7 的规定进行测试。
	与GB/T 22040-2025一致。

	25
	有效
	标准更新
	8.1 表
	
	删除了“耐热氧老化性能、耐循环盐雾腐蚀性能”，“耐紫外光暴晒性能”修改为“耐荧光紫外灯人工加速老化性能” 
	与GB/T 22040-2025一致。


三、先进性情况
本次“浙江制造”标准的修订前认真研读了专家复审的意见，对标准文本进行了修改，主要是规范性引用文件中标准的修订导致本标准的修改，不涉及标准的先进性。同时列出原标准先进性指标对比表，具体见附件A。






	关键指标
	JT_T 1033-2025 交通分隔栏
	高端客户要求
	本次提出团体标准指标
	评价

	
	GB_T 22040-2025 公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法
	
	
	

	常温抗撞击性能
	未规定
	经试验后，其柱体、底座、反光面不得撕开、破裂或损坏，并应在撞击后恢复原状。撞击后反光面的逆射系数值应不低于撞击前的80％。
	经试验后，其柱体、底座、反光面不得撕开、破裂或损坏，并应在撞击后恢复原状。撞击后反光面的逆射系数值应不低于撞击前的80％。
	新增

	实车碾压测试
	未规定
	碰撞后不造成二次伤害
	用重量1.5吨的轿车，在速度60Km/h的状态下，撞击角度分别为0、15、25角度碰撞测试，撞击后交通分隔栏应在撞击后不得断裂、移位，同时交通分隔栏不得插入车身。
	新增

	反光面的光度性能
	未规定
	交通分隔栏反光面的光度性能分R1级和R2级，R1级交通分隔栏反光面的逆反射系数值，应不低于 GB/T 18833中IV类反光膜的要求；R2级交通分隔栏反光面的逆反射系数值，应不低于GB/T 18833中V类反光膜的要求。
	交通分隔栏反光面的光度性能分R1级和R2级，R1级交通分隔栏反光面的逆反射系数值，应不低于 GB/T 18833中IV类反光膜的要求；R2级交通分隔栏反光面的逆反射系数值，应不低于GB/T 18833中V类反光膜的要求。
	新增

	有害物质限量
	未规定
	无重金属等有害物质
	应符合 GB/T 26572 的规定。
	新增

	耐循环盐雾腐蚀性能
	严酷等级分为A级和B级,A级按30个试验周期（240h）B级：经过90个试验周期（720h）
	B级：经过90个试验周期（720h）试验后，产品内金属构件应无明显锈烛，外观应无明显粉化、斑点、起泡、裂纹、软化、剥落、锈点等缺陷。
	B级：经过90个试验周期（720h）试验后，产品内金属构件应无明显锈烛，外观应无明显粉化、斑点、起泡、裂纹、软化、剥落、锈点等缺陷。
	提升

	耐荧光紫外灯人工加速老化性能
	经过2004H紫外灯人工加速老化实验后， 产品外观应无明显的粉化、斑点、起泡、裂纹、剥落、锈点等缺陷。
	经过2500h紫外人工加速老化试验后，产品外观应无明显的粉化、斑点、起泡、裂纹、剥落、锈点等缺陷。同时，材料的机械力学性能保留应大于80%。
	经 2 500 h荧光紫外灯人工加速老化试验后，外观应无明显的粉化、斑点、起泡、裂纹、软化、剥落、锈点等缺陷，性能保留率应不小于80%。耐荧光紫外灯人工加速老化性能
	提升

	抗拉性能
	未规定
	按 7.16 规定的方法进行试验后，底座与柱体不分离开裂，并底座没有脱离地面现象。
	按 7.16 规定的方法进行试验后，底座与柱体不分离开裂，并底座没有脱离地面现象。
	新增

	抗倾斜性能
	未规定
	按 7.17 规定的方法进行试验后，倾斜高度达到规定要求。
	按 7.17 规定的方法进行试验后，倾斜高度达到规定要求。
	新增



